|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: | ip address: | mask: | Password: |
| LASZLO-RT | 192.168.10.10;  192.168.11.21 | 255.255.255.0  255.255.255.0 | PRIVELEGIZÁLT:  LASZLO123  CONSOLE:  LASZLO-RT |
| LASZLO-SW | 192.168.11.22 | 255.255.255.0 | PRIVELEGIZÁLT:  LASZLO -SW  CONSOLE:  LASZLO-CS  LINE VTY:  LASZLO-LINE |
| LASZLO-PC1 | DHCP |  | LASZLOPC1 |
| LASZLO-PC2 | 192.168.11.23 | 255.255.255.0 | LASZLOPC2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: | ip address: | mask: | Password: |
| SZABO-RT | 192.168.10.11;  192.168.12.41 | 255.255.255.0  255.255.255.0 | PRIVELEGIZÁLT:  SZABO123  CONSOLE:  SZABO -RT |
| SZABO-SW | 192.168.12.42 | 255.255.255.0 | PRIVELEGIZÁLT:  SZABO-SW  CONSOLE:  SZABO-CS  LINE VTY:  SZABO-LINE |
| SZABO-PC1 | 192.168.12.43 | 255.255.255.0 | SZABOPC1 |
| SZABO-PC2 | 192.168.12.44 | 255.255.255.0 | SZABOPC2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: | ip adress: | mask: | Password |
| NEMET-RT | 192.168.10.12  192.168.13.61 | 255.255.255.0  255.255.255.0 | PRIVELEGIZÁLT:  NEMET123  CONSOLE:  NEMET –RT  LINE VTY:  NEMET-LINE |
| NEMET-SW | 192.168.13.62 | 255.255.255.0 | PRIVELEGIZÁLT:  NEMET-SW  CONSOLE:  NEMET-CS  LINE VTY:  NEMET-LINE |
| NEMET-PC1 | 192.168.13.63 | 255.255.255.0 | NEMETPC1 |
| NEMET-PC2 | 192.168.13.64 | 255.255.255.0 | NEMETPC2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: | ip adress: | mask: | Password |
| LANDAUER-RT | 192.168.10.13  192.168.13.81 | 255.255.255.0 | LANDAUER123 |
| LANDAUER-LAP1 | DHCP |  | LANDAUERLAP1 |

**LANDAUER SECURITY:  
 WPA2 PERSONAL, AES**

**MOTD:**

**LÁSZLÓ:**

* **ROUTER**: **Laszlo** csalad routere ne lepjen be!
* **SWITCH**: **Laszlo** csalad switch-e ne lepjen be!
* **GÉPEK**: **Laszlo** csalad egyik gepe ne lepjen be!

**SZABÓ:**

* **ROUTER**: **Szabo** csalad routere ne lepjen be!
* **SWITCH**: **Szabo** csalad switch-e ne lepjen be!
* **GÉPEK**: **Szabo** csalad egyik gepe ne lepjen be!

**NÉMET:**

* **ROUTER**: **Nemet** csalad routere ne lepjen be!
* **SWITCH**: **Nemet** csalad switch-e ne lepjen be!
* **GÉPEK**: **Nemet** csalad egyik gepe ne lepjen be!

**LANDAUER:**

* **ROUTER**: **Landauer** csalad routere ne lepjen be!
* **LAPTOP**: **Landauer** csalad laptopja ne lepjen be!

**LÁSZLÓ DHCP:**

első 20 ip cím kizárva

**LANDAUER DHCP:**

első 25 ip cím kizárva

**DNS mindenhol:**

8.8.8.8