|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: | ip address: | mask: | Password: |
| LASZLO-RT | 192.168.10.10;  192.168.10.21 | 255.255.255.0  255.255.255.0 | LASZLO123 |
| LASZLO-SW | 192.168.10.22 | 255.255.255.0 | LASZLOSW |
| LASZLO-PC1 | DHCP |  | LASZLOPC1 |
| LASZLO-PC2 | 192.168.10.23 | 255.255.255.0 | LASZLOPC2 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: | ip address: | mask: | Password: |
| SZABO-RT | 192.168.11.11;  192.168.10.41 | 255.255.255.0  255.255.255.0 | SZABO123 |
| SZABO-SW | 192.168.10.42 | 255.255.255.0 | SZABOSW |
| SZABO-PC1 | 192.168.10.43 | 255.255.255.0 | SZABOPC1 |
| SZABO-PC2 | 192.168.10.44 | 255.255.255.0 | SZABOPC2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: | ip adress: | mask: | Password |
| NEMET-RT | 192.168.12.12  192.168.10.61 | 255.255.255.0  255.255.255.0 | NEMET123 |
| NEMET-SW | 192.168.10.62 | 255.255.255.0 | NEMETSW |
| NEMET-PC1 | 192.168.10.63 | 255.255.255.0 | NEMETPC1 |
| CEMET-PC2 | 192.168.10.64 | 255.255.255.0 | NEMETPC2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: | ip adress: | mask: | Password |
| LANDAUER-RT | 192.168.13.13  192.168.10.81 | 255.255.255.0 | LANDAUER123 |
| LANDAUER-SW | 192.168.10.82 | 255.255.255.0 | LANDAUERSW |
| LANDAUER-LAP1 | 192.168.10.83 | 255.255.255.0 | LANDAUERLAP1 |